**相关配套产品报价清单**

## 配套产品及服务价格表

项目名称：公务用车管理平台建设采购项目 金额单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购产品名称** | **技术规格** | **单位** | **价格** |
| 1 | 北斗车载终端 | 基于北斗导航定位兼容GPS，提供车辆行驶信息的采集和数据传输加密等功能，通过3C认证，符合国家交通部JT/T808-2011、 JT／T809-2011 协议标准的定制化终端；支持GPS/BD，包括定位、速度检测、时间同步；支持移动4GG或联通4G；音频输入：支持1路音频采样；工作电压：9V-36V/31mA；硬件架构：工业级芯片架构；可靠性设计：电源高低压保护；定位精度：小于10米；可在线参数配置：可远程配置车载客户端参数，包括车牌号绑定、数据发送频率、远程主机地址、速度报警阈值；接收灵敏度：≤-159dB、典型值；捕获灵敏度：≤-148dB、典型值；工作温度：-20℃～+70℃；储存温度：-40℃～+85℃；湿度：5% ～95% 不凝固的；功耗：待机<1.5W（12V）；正常<2W（12V）。 | 套 | 900 |
| 2 | 49寸高清液晶显示单元（含内置处理器） | 显示单元，49寸液晶屏幕；面积1025.7mm (宽)\*579.8mm(高)；响应时间≤8ms；亮度500cd/㎡，分辨率1920×1080，对比度3500:1；双边拼缝：3.5mm；色彩达16.7M，环境温度10%~90%，温度0℃~40℃。 | 块 | 30000 |
| 3 | LED显示屏 | P7单色屏 | 元/平方 | 5500 |
| 4 | 多屏控制处理器（含软件） | 12路DVI信号输入/12路DVI信号输出；支持多种信号格式输入和输出；窗口可任意漫游、叠加、缩放；可整屏显示，单屏显示。 | 台 | 30000 |
| 5 | 监控电脑 | 3.2GHz,4G内存，1T硬盘，23英寸显示器 | 台 | 6000 |
| 6 | SIM卡 | 电信运营商的物联网卡 | 张 | 20 |
| 7 | 监控中心操作台 | 3联1800mm×900mm×750mm,灰白套色，冷轧钢板材质 | 套 | 10000 |
| 8 | 音响话筒 | U段调频无线话筒+功效+壁挂音响 | 套 | 8000 |
| 9 | 调度指挥中心安装施工工程 | 调度指挥中心大屏安装、墙面等简易施工工程，按照拼接大屏单位报价 | 元/块 | 10000 |
| 10 | 运营服务费 | 入网车辆每年的定位监控和调度数据管理服务及北斗终端维护费 | 元/车.年 | 1200 |
| 合计 | 小写￥101620.00 大写：壹拾万壹仟陆佰贰拾元整 |